**定向药透仪设备参数**

输出通道：2通道

工作电源：交流220V50HZ±10%

输出频率：低频脉冲频率：1-440HZ

中频调制频率1250-4000HZ

主机保险：FIA250V

输出功率：2通道100VA

输出电流：0-100MA

连续工作时间：不低于6小时

输出速度调节：00-99共100级步进调节

定时时间：任意预制00-60分钟

磁疗功能：动态磁场、具有磁疗功效

热疗温度：小于50度

热疗电源：0-5步进调节