洁净空气压缩机参数

一、**适用范围：**适用于医疗机构所有内镜清洗工作站使用中对压缩空气的洁净消毒。

**二、功能与技术要求：**

1.1产品名称：洁净空气压缩机（消化内镜室专用）

1.2工作环境温度：-10-50°C

1.3额定功率：DC 220V±10%

1.4输出功率：≤5W

1.5流量：1.5m3/分钟

1.6适用压力：0.6mp-1.0mp

1.7可实现连续性净化消毒，其释放气体对人体与消毒环境安全无害；

1.8等离子放电装置采用脉冲高压形式放电产生等离子体进行杀菌,脉冲电压5000～6000V,脉冲频率≥35KHZ（提供第三方相关净化消毒检测报告）

1.9微电脑控制、手动、自动、定时开关机、停机功能；