**中药熏蒸仪（单头）技术参数 （1台）**

1. 治疗头旋转角度:治疗头可水平旋转150度以上。

2.熏蒸温度：

（1）熏蒸温度在室温～47℃内可调；

（2）熏蒸仪有温度传感器测量皮肤温度并有实时数码显示，皮肤温度超过45℃时，熏蒸仪有提示音，传感器精度不低于±1℃；

（3）蒸汽输出口有防烫伤护罩和警示提示。

1. 熏蒸时间：熏蒸仪治疗时间可设定。治疗时间结束时，熏蒸仪输出蒸汽停止。
2. 防干烧功能：熏蒸仪具有液位防干烧功能，当药液箱中液面低于液位装置时，可自动停止加热，防止干烧。